**Zoznam výstražných upozornení, dodatočné informácie o nebezpečnosti a dodatočné prvky označovania**

**H vety**

**H200** – Nestabilné výbušniny.

**H201** – Výbušnina, nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu.

**H202** – Výbušnina, závažné nebezpečenstvo rozletenia úlomkov.

**H203** – Výbušnina, nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov.

**H204** – Nebezpečenstvo požiaru alebo rozletenia úlomkov.

**H205** – Nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu pri požiari.

**H220** – Mimoriadne horľavý plyn.

**H221** – Horľavý plyn.

**H222** – Mimoriadne horľavý aerosól.

**H223** – Horľavý aerosól.

**H224** – Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.

**H225** – Veľmi horľavá kvapalina a pary.

**H226** – Horľavá kvapalina a pary.

**H228** – Horľavá tuhá látka.

**H240** – Zahrievanie môže spôsobiť výbuch.

**H241** – Zahrievanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.

**H242** – Zahrievanie môže spôsobiť požiar

**H250** – Pri kontakte so vzduchuom sa spontánne vznieti.

**H251** – Samovoľne sa zahrieva; môže sa vznietiť.

**H252** – Vo veľkých množstvách sa samovoľne zahrieva; môže sa vznietiť.

**H260** – Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny, ktoré sa môžu spontánne zapáliť.

**H261** – Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny.

**H270** – Môže spôsobiť alebo prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.

**H271** – Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.

**H272** – Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.

**H280** – Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť

**H281** – Obsahuje schladený plyn; môže spôsobiť kryogénne popáleniny alebo poranenia.

**H290** – Môže byť korozívna pre kovy.

**H300** – Smrteľný po požití.

**H301** – Toxický po požití.

**H302** – Škodlivý po požití.

**H304** – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

**H310** – Smrteľný pri kontakte s pokožkou.

**H311** – Toxický pri kontakte s pokožkou.

**H312** – Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

**H314** – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

**H315** – Dráždi kožu.

**H317** – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

**H318** – Spôsobuje vážne poškodenie očí.

**H319** – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

**H330** – Smrteľný pri vdýchnutí.

**H331** – Toxický pri vdýchnutí.

**H332** – Škodlivý pri vdýchnutí.

**H334** – Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

**H335** – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

**H336** – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

**H340** – Môže spôsobovať genetické poškodenie  .

**H341** – Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie  .

**H350** – Môže spôsobiť rakovinu  .

**H351** – Podozrenie, že spôsobuje rakovinu .

**H360** – Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa .

**H361** – Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa

**H362** – Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.

**H370** – Spôsobuje poškodenie orgánov .

**H371** – Môže spôsobiť poškodenie orgánov .

**H372** – Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

**H373** – Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

**H400** – Veľmi toxický pre vodné organizmy.

**H410** – Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

**H411** – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

**H412** – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

**H413** – Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.

**P vety**

**P101** – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

**P102** – Uchovávajte mimo dosahu detí.

**P103** – Pred použitím si prečítajte etiketu.

**P201** – Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

**P202** – Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

**P210** – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

**P211** – Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

**P220** – Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.

**P221** – Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi…

**P222** – Zabráňte kontaktu so vzduchom.

**P223** – Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vodou, aby nedošlo k prudkej reakcii a prípadnému zapáleniu.

**P230** – Uchovávajte zvlhčené …

**P231** – Manipulujte v prostredí s inertným plynom.

**P232** – Chráňte pred vlhkosťou.

**P233** – Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

**P234** – Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.

**P235** – Uchovávajte v chlade.

**P240** – Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.

**P241** – Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…/ zariadenie do výbušného prostredia.

**P242** – Používajte iba neiskriace prístroje.

**P243** – Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.

**P244** – Redukčné ventily udržiavajte bez mazadiel a oleja.

**P250** – Nevystavujte brúseniu/nárazu/…/treniu.

**P251** – Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

**P260** – Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

**P261** – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

**P262** – Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

**P263** – Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.

**P264** – Po manipulácii starostlivo umyte…

**P270** – Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

**P271** – Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

**P272** – Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

**P273** – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

**P280** – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

**P281** – Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

**P282** – Používajte termostabilné rukavice/ochranný štít/ochranné okuliare.

**P283** – Noste ohňovzdorný odev/odev so zníženou horľavosťou.

**P284** – Používajte ochranu dýchacích ciest.

**P285** – V prípade nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest.

**P231** + **P232** – Manipulujte v prostredí s inertným plynom. Chráňte pred vlhkosťou.

**P235** + **P410** – Uchovávajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením.

**P301** – PO POŽITÍ

**P302** – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU

**P303** – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi)

**P304** – PO VDÝCHNUTÍ

**P305** – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ

**P306** – PRI KONTAKTE S ODEVOM

**P307** – PO expozícii

**P308** – Po expozícii alebo podozrení z nej

**P309** – Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch

**P310** – Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

**P311** – Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

**P312** – Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

**P313** – Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

**P314** – Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

**P315** – Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

**P320** – Odborné ošetrenie je naliehavé (pozri … na etikete)

**P321** – Odborné ošetrenie (pozri … na etikete).

**P322** – Osobitné opatrenia (pozri … na etikete).

**P330** – Vypláchnite ústa.

**P331** – Nevyvolávajte zvracanie.

**P332** – Ak sa prejaví podráždenie pokožky:

**P333** - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky:

**P334** – Ponorte do studenej vody/obviažte mokrými obväzmi

**P335** – Z pokožky oprášte sypké čiastočky.

**P336** – Zmrznuté časti ošetrite vlažnou vodou. Postihnuté miesto netrite.

**P337** – Ak podráždenie očí pretrváva:

**P338** – Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

**P340** – Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

**P341** – Ak nastanú ťažkosti s dýchaním, presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

**P342 -** Pri sťaženom dýchaní:

**P350** – Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla.

**P351** – Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.

**P352** – Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

**P353** – Pokožku opláchnite vodou/sprchou.

**P360** – Kontaminovaný odev a pokožku ihneď opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte.

**P361** – Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.

**P362** – Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

**P363** – Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

**P370** – V prípade požiaru.

**P371** – V prípade veľkého požiaru a veľkého množstva:

**P372** – V prípade požiaru hrozí riziko výbuchu.

**P373** – Požiar NEHASTE, ak sa oheň priblížil k výbušninám.

**P374** – Požiar haste z primeranej vzdialenosti pri dodržiavaní bežných bezpečnostných opatrení.

**P375** – Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.

**P376** – Zastavte únik, ak je to bezpečné.

**P377** – Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, pokiaľ únik nemožno bezpečne zastaviť.

**P378** – Na hasenie použite ….

**P380** – Priestory evakuujte.

**P381** – Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia.

**P390** – Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.

**P391** – Zozbierajte uniknutý produkt.

**P301** + **P310** – PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

**P301** + **P312** – PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

**P301** + **P330** + **P331** –  PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

**P302** + **P334** – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Ponorte do studenej vody/obviažte mokrými obväzmi.

**P302** + **P350** –  PRI STIKU S KOŽO: nežno umiti z veliko mila in vode.

**P302** + **P352** – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

**P303** + **P361** + **P353** –  PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.

**P304** + **P340** – PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

**P304** + **P341** – PO VDÝCHNUTÍ: Ak nastanú ťažkosti s dýchaním, presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

**P305** + **P351** + **P338** – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

**P306** + **P360** – PRI KONTAKTE S ODEVOM: kontaminovaný odev a pokožku opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte.

**P307** + **P311** – Po expozícii: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

**P308** + **P313** – Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

**P309** + **P311** – Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

**P332** + **P313** – Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

**P333** + **P313** – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

**P335** + **P334** – Z pokožky oprášte sypké čiastočky. Ponorte do studenej vody/obviažte mokrými obväzmi.

**P337** + **P313** – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

**P342** + **P311** – Pri ťažkostiach s dýchaním: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

**P370** + **P376** – V prípade požiaru: ak je to bezpečné, zastavte únik.

**P370** + **P378** – V prípade požiaru: na hasenie použite ….

**P370** + **P380** – V prípade požiaru: priestory evakuujte.

**P370** + **P380** + **P375** – V prípade požiaru: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.

**P371** + **P380** + **P375** – V prípade veľkého požiaru a značného množstva: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.

**P401** – Uchovávajte …

**P402** – Uchovávajte na suchom mieste.

**P403** – Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

**P404** – Uchovávajte v uzavretej nádobe.

**P405** – Uchovávajte uzamknuté.

**P406** – Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii/… nádobe s odolnou vnútornou vrstvou.

**P407** – Medzi regálmi/paletami ponechajte vzduchovú medzeru.

**P410** – Chráňte pred slnečným žiarením.

**P411** – Uchovávajte pri teplotách do … oC/…oF

**P412** – Nevystavujte teplotám nad 50 oC/ 122 oF.

**P413** – Veľké množstvo s hmotnosťou nad … kg/… lbs uchovávajte pri teplote do … oC/ …oF.

**P420** – Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

**P422** – Obsah uchovávajte v ….

**P402** + **P404** – Uchovávajte na suchom mieste. Uchovávajte v uzavretej nádobe.

**P403** + **P233** – Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

**P403** + **P235** – Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

**P410** + **P403** – Chráňte pred slnečným žiarením. Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

**P410** + **P412** – Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 oC/ 122 oF.

**P411** + **P235** – Uchovávajte pri teplotách do … oC/ …oF. Uchovávajte v chlade.

**P501** – Zneškodnite obsah/nádobu …